Требования к размещению наружных блоков систем кондиционирования

и вентиляции

 В соответствии со статьей 13 Правил благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденных решением Барнаульской городской Думы №645 от 19.03.2021 размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции **допускается**:

- на кровлях зданий, строений и сооружений (крышные кондиционеры с внутренними каналами воздуховодов);

- на главных фасадах зданий, строений, сооружений - упорядоченно, в однотипных корзинах, не нарушающих архитектурные решения фасадов зданий, строений, сооружений;

- на главных фасадах реконструируемых зданий, строений, сооружений - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);

- на дворовых фасадах зданий, строений, сооружений - упорядоченно, с привязкой к единой системе вертикальных линий на фасаде, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров);

- на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах, с применением декоративных элементов (сборных корзин под наружные блоки кондиционеров).

При этом вышеуказанная статья также содержит условия, при которых размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции **не допускается**:

- над пешеходными тротуарами на высоте менее 3,0 м от поверхности земли;

- на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток.

Сборные корзины для крепления кондиционеров, конструкции крепления дополнительного оборудования и декоративных элементов должны иметь окраску идентичную фасаду здания, строения, сооружения.

Согласование проекта изменения фасадов осуществляется **комитетом по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула**, в соответствии с п. 1.4 приказа комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула от 22.11.2021 №54 «Об утверждении Порядка согласования изменения фасадов объекта капитального строительства» .