Приложение 2

к приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства

города Барнаула

от 31.10.2024 №200/151/пр- 2372

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Барнаул, ул.Аванесова, 111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |
| 1 | ФУНДАМЕНТ | 10,03 | 0,84 |
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год  | 0,12 | 0,01 |
| устранение замачивания грунта под фундаментом | на основании дефектных ведомостей | 4,41 | 0,37 |
| ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов | 5,50 | 0,46 |
| 2 | СТЕНЫ | 49,46 | 4,12 |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, устранение крена, просадок, выпучивания стен, обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми, восстановление гидроизоляции стен, устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки, восстановление теплозащиты стен, окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения, восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 3,64 | 0,30 |
| устранение крена, просадок, выпучивания стен | на основании дефектных ведомостей | 29,16 | 2,43 |
| восстановление гидроизоляции стен | 4,40 | 0,37 |
| устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки | 2,16 | 0,18 |
| восстановление теплозащиты стен | 4,93 | 0,41 |
| окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения | 5,17 | 0,43 |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 28,76 | 2,40 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| устранение повреждений перекрытия | на основании дефектных ведомостей | 0,97 | 0,08 |
| восстановление теплотехнических свойств | 16,20 | 1,35 |
| ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми | 0,35 | 0,03 |
| устранение сверхнормативных прогибов перекрытий | 10,32 | 0,86 |
| 4 | КРЫШИ | 5,56 | 0,46 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: | По мере необходимости |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,24 | 0,10 |
| устранение протечек кровли | на основании дефектных ведомостей | 4,32 | 0,36 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ | 3,65 | 0,30 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| окраска перегородок известковыми составами | на основании дефектных ведомостей | 2,73 | 0,23 |
| 6 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 1,47 | 0,12 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: | По мере необходимости  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,47 | 0,12 |
| 7 | ПОЛЫ | 6,64 | 0,55 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| ремонт дощатых полов | на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| масляная окраска полов | 4,92 | 0,41 |
| масляная окраска плинтусов | 0,18 | 0,02 |
| 8 | ДВЕРИ, ОКНА | 10,81 | 0,90 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 8,22 | 0,69 |
| восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | 1,67 | 0,14 |
| 9 | ЛЕСТНИЦЫ |   | 2,81 | 0,23 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов косоуров, выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: | По мере необходимости  |
| ремонт косоуров | на основании дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |
| устранение повышенных прогибов и маршей | 0,53 | 0,04 |
| ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | 0,92 | 0,08 |
| окраска элементов лестниц | 1,00 | 0,08 |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |
| 10 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ | 19,89 | 1,66 |
| Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 11,79 | 0,98 |
| регулировка и наладка систем отопления | на основании дефектных ведомостей | 2,48 | 0,21 |
| прочистка канализационного лежака | 2,91 | 0,24 |
| ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения | 2,71 | 0,23 |
| 11 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 11,05 | 0,92 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 8,12 | 0,68 |
| ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,93 | 0,24 |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  |
| 12 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 56,12 | 4,68 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: | По мере необходимости  |
| Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 50,69 | 4,22 |
| Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 0,45 | 0,04 |
| Дератизация и дезинсекция | по мере необходимости | 4,98 | 0,42 |
| 13 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА | 29,57 | 2,46 |
| Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: | По мере необходимости  |
| подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи | постоянно | 4,64 | 0,39 |
| ликвидация наледи | по мере необходимости | 13,56 | 1,13 |
| сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 11,37 | 0,95 |
| 14 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА | 3,27 | 0,27 |
| Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: | По мере необходимости  |
| подметание земельного участка в летний период, очистка урн от мусора, уборка мусора на контейнерных площадках, уборка детских и спортивных площадок | постоянно | 2,82 | 0,24 |
| полив, стрижка газонов | по мере необходимости | 0,45 | 0,04 |
| 15 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ | 28,07 | 2,34 |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |   |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 28,07 | 2,34 |
|   | ИТОГО: |   | 267,16 | 22,26 |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Барнаул, ул.Анатолия, 159

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |
| 1 | ФУНДАМЕНТ | 10,03 | 0,84 |
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год  | 0,12 | 0,01 |
| устранение замачивания грунта под фундаментом | на основании дефектных ведомостей | 4,41 | 0,37 |
| ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов | 5,50 | 0,46 |
| 2 | СТЕНЫ | 49,46 | 4,12 |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, устранение крена, просадок, выпучивания стен, обработка стен от гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми, восстановление гидроизоляции стен, устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки, восстановление теплозащиты стен, окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения, восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 3,64 | 0,30 |
| устранение крена, просадок, выпучивания стен | на основании дефектных ведомостей | 29,16 | 2,43 |
| восстановление гидроизоляции стен | 4,40 | 0,37 |
| устранение (ремонт) разрушений штукатурки и обшивки | 2,16 | 0,18 |
| восстановление теплозащиты стен | 4,93 | 0,41 |
| окраска деревянных неоштукатуренных зданий паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения | 5,17 | 0,43 |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 28,76 | 2,40 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| устранение повреждений перекрытия | на основании дефектных ведомостей | 0,97 | 0,08 |
| восстановление теплотехнических свойств | 16,20 | 1,35 |
| ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми | 0,35 | 0,03 |
| устранение сверхнормативных прогибов перекрытий | 10,32 | 0,86 |
| 4 | КРЫШИ | 27,05 | 2,25 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: | По мере необходимости |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,07 | 0,09 |
| устранение протечек кровли | на основании дефектных ведомостей | 2,34 | 0,20 |
| ремонт кровли | 23,64 | 1,97 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ | 3,65 | 0,30 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| окраска перегородок известковыми составами | на основании дефектных ведомостей | 2,73 | 0,23 |
| 6 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 1,47 | 0,12 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: | По мере необходимости  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,47 | 0,12 |
| 7 | ПОЛЫ | 6,64 | 0,55 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| ремонт дощатых полов | на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| масляная окраска полов | 4,92 | 0,41 |
| масляная окраска плинтусов | 0,18 | 0,02 |
| 8 | ДВЕРИ, ОКНА | 10,81 | 0,90 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 8,22 | 0,68 |
| восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | 1,67 | 0,14 |
| 9 | ЛЕСТНИЦЫ |   | 2,81 | 0,23 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов косоуров, выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: | По мере необходимости  |
| ремонт косоуров | на основании дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |
| устранение повышенных прогибов и маршей | 0,53 | 0,04 |
| ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | 0,92 | 0,08 |
| окраска элементов лестниц | 1,00 | 0,08 |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |
| 10 | ПЕЧИ | 2,47 | 0,21 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартирных домах: определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов); очистка от сажи дымоходов и труб печей; устранение завалов в дымовых каналах, в том числе: | По мере необходимости  |
| прочистка дымохода путем пробивки отверстия, удаление сажи, обратная заделка дымохода, опробование дымохода | 2 раза в год | 2,17 | 0,18 |
| ликвидация трещин в печах и трубах, щелей вокруг разделки и выпадения из нее кирпичей | 1 раза в год | 0,30 | 0,03 |
| 11 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ | 17,41 | 1,45 |
| Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 11,79 | 0,98 |
| прочистка канализационного лежака | на основании дефектных ведомостей | 2,91 | 0,24 |
| ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения | 2,71 | 0,23 |
| 12 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 11,05 | 0,92 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 8,12 | 0,68 |
| ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,93 | 0,24 |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  |
| 13 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 56,12 | 4,68 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: | По мере необходимости  |
| Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 50,69 | 4,22 |
| Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 0,45 | 0,04 |
| Дератизация и дезинсекция | по мере необходимости | 4,98 | 0,42 |
| 14 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА | 29,57 | 2,46 |
| Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: | По мере необходимости  |
| подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи | постоянно | 4,64 | 0,39 |
| ликвидация наледи | по мере необходимости | 13,56 | 1,13 |
| сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 11,37 | 0,95 |
| 15 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА | 3,27 | 0,27 |
| Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: | По мере необходимости  |
| подметание земельного участка в летний период, очистка урн от мусора, уборка мусора на контейнерных площадках, уборка детских и спортивных площадок | постоянно | 2,82 | 0,24 |
| полив, стрижка газонов | по мере необходимости | 0,45 | 0,04 |
| 16 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ | 28,07 | 2,34 |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |   |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 28,07 | 2,34 |
| 17 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ СЕПТИКА |   |   |
| Содержание септика осуществляется на основании договора, заключенного управляющей организацией со специализированной организацией, оказывающей такие услуги. | по отдельному договору |   |   |
|   | ИТОГО: |   | 288,64 | 24,05 |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Барнаул, ул.Западная 1-я, 44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |
| 1 | ФУНДАМЕНТ | 23,29 | 1,94 |
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год  | 0,12 | 0,01 |
| устранение замачивания грунта под фундаментом | на основании дефектных ведомостей | 4,41 | 0,37 |
| устранение повреждений фундаментов | 13,26 | 1,11 |
| ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов | 5,50 | 0,46 |
| 2 | СТЕНЫ | 11,76 | 0,98 |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
| устранение повреждений стен | на основании дефектных ведомостей | 7,76 | 0,65 |
| восстановление гидроизоляции стен | 0,20 | 0,02 |
| окраска стен | 2,77 | 0,23 |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 28,76 | 2,40 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| устранение повреждений перекрытия | на основании дефектных ведомостей | 0,97 | 0,08 |
| восстановление теплотехнических свойств | 16,20 | 1,35 |
| устранение сверхнормативных прогибов перекрытий | 10,32 | 0,86 |
| ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми | 0,35 | 0,03 |
| 4 | КРЫШИ | 5,56 | 0,46 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: | По мере необходимости |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,24 | 0,10 |
| устранение протечек кровли | на основании дефектных ведомостей | 4,32 | 0,36 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ | 3,76 | 0,31 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
| окраска перегородок известковыми составами | на основании дефектных ведомостей | 2,73 | 0,23 |
| 6 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 1,47 | 0,12 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: | По мере необходимости  |
| Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,47 | 0,12 |
| 7 | ПОЛЫ | 6,64 | 0,55 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| ремонт дощатых полов | на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| масляная окраска полов | 4,92 | 0,41 |
| масляная окраска плинтусов | 0,18 | 0,02 |
| 8 | ДВЕРИ, ОКНА | 10,81 | 0,90 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,92 | 0,08 |
| восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 8,22 | 0,69 |
| восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | 1,67 | 0,14 |
| 9 | ЛЕСТНИЦЫ |   | 2,81 | 0,23 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов косоуров, выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: | По мере необходимости  |
| ремонт косоуров | на основании дефектных ведомостей | 0,36 | 0,03 |
| устранение повышенных прогибов и маршей | 0,53 | 0,04 |
| ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | 0,92 | 0,08 |
| окраска элементов лестниц | 1,00 | 0,08 |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |
| 10 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ | 24,36 | 2,03 |
| Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 11,79 | 0,98 |
| регулировка и наладка систем отопления | на основании дефектных ведомостей | 2,48 | 0,21 |
| прочистка канализационного лежака | 2,91 | 0,24 |
| ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения | 4,47 | 0,37 |
| ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения | 2,71 | 0,23 |
| 11 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 11,05 | 0,92 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 8,12 | 0,68 |
| ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,93 | 0,24 |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  |
| 12 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 56,12 | 4,68 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: | По мере необходимости  |
| Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 50,69 | 4,22 |
| Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 0,45 | 0,04 |
| Дератизация и дезинсекция | по мере необходимости | 4,98 | 0,42 |
| 13 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА | 29,57 | 2,46 |
| Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: | По мере необходимости  |
| подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи | постоянно | 4,64 | 0,39 |
| ликвидация наледи | по мере необходимости | 13,56 | 1,13 |
| сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 11,37 | 0,95 |
| 14 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА | 3,27 | 0,27 |
| Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: | По мере необходимости  |
| подметание земельного участка в летний период, очистка урн от мусора, уборка мусора на контейнерных площадках, уборка детских и спортивных площадок | постоянно | 2,82 | 0,24 |
| полив, стрижка газонов | по мере необходимости | 0,45 | 0,04 |
| 15 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ | 25,55 | 2,13 |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |   |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 25,55 | 2,13 |
|   | ИТОГО: |   | 244,78 | 20,40 |

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г.Барнаул, ул.Силикатная, 9а

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| I. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |
| 1 | ФУНДАМЕНТ | 23,29 | 1,94 |
| Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного | По мере необходимости |
| разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год  | 0,12 | 0,01 |
| устранение замачивания грунта под фундаментом | на основании дефектных ведомостей | 4,41 | 0,37 |
| устранение повреждений фундаментов | 13,26 | 1,10 |
| ремонт обмазочной гидроизоляции фундаментов | 5,50 | 0,46 |
| 2 | СТЕНЫ | 12,22 | 1,02 |
| Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,08 |
| устранение повреждений стен | на основании дефектных ведомостей | 7,76 | 0,65 |
| восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен | 3,43 | 0,29 |
| 3 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 2,36 | 0,20 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле | По мере необходимости |
| перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,50 | 0,04 |
| устранение повреждений перекрытия | на основании дефектных ведомостей | 1,86 | 0,16 |
| 4 | КРЫШИ | 27,05 | 2,25 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек, устранение протечек кровли, ремонт кровли, восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования), ремонт радио- и телевизионных антенн. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ в том числе: | По мере необходимости |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,07 | 0,09 |
| устранение протечек кровли | на основании дефектных ведомостей | 2,34 | 0,19 |
| ремонт кровли | 23,64 | 1,97 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ | 1,03 | 0,09 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
| 6 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | 19,50 | 1,62 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,47 | 0,12 |
| восстановление (ремонт) разрушений и поврежденни отделочного слоя | на основании дефектных ведомостей | 15,26 | 1,27 |
| окраска стен помещений общего пользования | 2,77 | 0,23 |
| 7 | ПОЛЫ | 8,21 | 0,68 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 0,71 | 0,06 |
| ремонт дощатых полов | на основании дефектных ведомостей | 0,62 | 0,05 |
| масляная окраска плинтусов | 0,18 | 0,01 |
| масляная окраска деревянных полов | 6,70 | 0,56 |
| 8 | ДВЕРИ, ОКНА | 10,92 | 0,91 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 1,03 | 0,09 |
| восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования | на основании дефектных ведомостей | 8,22 | 0,68 |
| восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования | 1,67 | 0,14 |
| 9 | ЛЕСТНИЦЫ |   | 1,32 | 0,11 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление прогибов косоуров, выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами, в том числе: | По мере необходимости  |
| ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток | на основании дефектных ведомостей | 1,32 | 0,11 |
| II. РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |
| 10 | СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), ОТОПЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ | 19,89 | 1,66 |
| Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, | По мере необходимости |
| водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 11,79 | 0,98 |
| регулировка и наладка систем отопления | на основании дефектных ведомостей | 2,48 | 0,21 |
| прочистка канализационного лежака | 2,91 | 0,24 |
| ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения | 2,71 | 0,23 |
| 11 | СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАДИО И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 11,05 | 0,92 |
| Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации, в том числе: | По мере необходимости  |
| плановые осмотры с устранением мелких неисправностей | 2 раза в год | 8,12 | 0,68 |
| ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств | на основании дефектных ведомостей | 2,93 | 0,24 |
| III. РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ  |
| 12 | САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | 50,69 | 4,22 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом, в том числе: | По мере необходимости  |
| Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 2 раза в месяц | 50,69 | 4,22 |
| 13 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА | 29,57 | 2,46 |
| Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, в том числе: | По мере необходимости  |
| подметание снега на территории, сдвигание снега в валы или кучи, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 4,64 | 0,38 |
| ликвидация наледи | по мере необходимости | 13,56 | 1,13 |
| сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 11,37 | 0,95 |
| 14 | РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА | 0,52 | 0,04 |
| Подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка, в том числе: | По мере необходимости  |
| подметание земельного участка в летний период, уборка мусора на контейнерных площадках | постоянно | 0,52 | 0,04 |
| 15 | РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НАСЕЛЕНИЯ | 25,55 | 2,13 |
| Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения, в том числе: |   |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения | постоянно | 25,55 | 2,13 |
|   | ИТОГО: |   | 243,17 | 20,25 |

Заместитель председателя

по работе с общественностью А.Е. Пахоменко