На территории г. Барнаула на контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю (далее - Управление) находится 61 водопровод,
в качестве источников водоснабжения используется 1 поверхностный источник (река Обь) и 129 - подземных.

Доля проб воды водопроводов (вода перед поступлением
в распределительную сеть - насосные станции, водонапорные башни), не соответствующая гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2023г. по г. Барнаулу составила 15,9 % (Алтайский край по итогам 2023г. 23,9 0/0), по микробиологическим показателям 0% (Алтайский край по итогам 2023г, — 0,6%).

Доля проб воды в распределительной сети, не соответствующая гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2023г. составила 11,4% (Алтайский край по итогам 2023г. - 14,3%), по микробиологическим показателям - 1,8% (Алтайский край по итогам 2023г. 1,44%).

Превышений гигиенических нормативов по паразитологическим показателям, радиоактивным веществам в питьевой воде на территории
г. Барнаула в 2023г. не зарегистрировано.

В 2023г по результатам федерального государственного санитарно- эпидемиологического надзора и (или) производственного контроля качества питьевой воды было выявлено превышение нормативов качества средних уровней показателей проб питьевой воды в распределительной сети:

в централизованной системе водоснабжения городского округа
г. Барнаула, эксплуатируемой гарантирующей организацией
ООО «Барнаульский Водоканал»:

от артезианского водозабора в микрорайоне Октябрьский с. Власиха по марганцу в 1,3 раза;

от артезианского водозабора по ул. Планерная, 1а по железу в 0, 61 раза, по марганце в 0, 27 раз, по мутности в 2,45 раз;

от артезианского водозабора по ул. Жданова, 81 с. Власиха по марганцу в 2,5 раза;

от артезианского водозабора по ул. Водников, 12 п. Затон по мутности
в 2,1 раза, по железу в 0,3 раза;

от артезианского водозабора по ул. Промышленная, 14а
в п. Центральный по мутности в 1,2 раза, марганцу в 2,9 раз, железу в 2,2 раза;

от артезианского водозабора в п. Авиатор по железу в 1,2 раза;

от артезианского водозабора в п. Ягодное по марганцу в 1,7 раз;

от артезианского водозабора в п. Научный Городок по мутности в 1,9 раз, по железу в 1,6 раз;

от артезианского водозабора в с. Гоньба по мутности в 1,5 раз, железу
в 1,7 раз;

в централизованной системе водоснабжения городского округа
г. Барнаула, от артезианского водозабора по адресу: п. Бельмесево,
ул. Белгородская, 25а, эксплуатируемого гарантирующей организацией
ООО «Водснаб», по мутности в 2,1 раза;

в централизованной системе водоснабжения городского округа
г. Барнаула от артезианского водозабора, расположенного по адресу:
п. Борзовая Заимка, ул. Радужная, 20а, эксплуатируемого гарантирующей организацией ООО «Нерудная партия», по мутности в 1,5 раз, по железу в 2,1 раза.